디스플레이 EDID 패치

EDID 패치로 디스플레이 가산을 적용하고 확대된 해상도(HiDPI)를 추가할 수 있습니다.

1. 디스플레이 목록에서 편집할 디스플레이를 선택해 주세요
2. 해당하는 EDID가 아무것도 표시하지 않거나 잘못된 해상도를 가진다면 추가 및 변경해야 합니다
3. "추가" 버튼을 클릭하여 HiDPI 해상도를 추가하고 잘못된 값을 변경합니다. "삭제" 버튼으로 선택한 해상도를 삭제할 수 있습니다
4. "내보내기" 버튼을 클릭하여 바탕화면에 해당 결과물을 생성합니다

설치

EDID 패치를 설치하기 위해 디스플레이 덮어쓰기 방법과 라이브러리 익스텐션 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

디스플레이 덮어쓰기:

- DisplayVendorID-x 폴더를 /System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides에 복사합니다 (El Capitan 미만은 /System/Library/Displays/Overrides)
- Icons.plist 파일을 /System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides에 복사합니다 (El Capitan 미만은 /System/Library/Displays/Overrides)

라이브러리 익스텐션:

- DisplayEDID-x-x.kext를 /Library/Extensions 또는 EFI/CLOVER/kexts/Other에 복사합니다 (구성에 따라 선택)

시스템 무결성 보호 (SIP)

상기의 경로에 파일을 복사하기 위해서는 SIP를 비활성화해야 합니다.

추가 정보

만약 디스플레이 비율이 16:10이고 HiDPI 해상도를 사용하려면 다음 EDID를 사용할 수 있습니다.

- iMac Display
- MacBook Pro Display
- Cinema HD Display
- LED Cinema Display

16:9 비율의 디스플레이이고 HiDPI 해상도를 사용해야 할 경우 다음 EDID를 사용할 수 있습니다.

- Apple Thunderbolt Display (내장 모니터에는 사용하지 마세요!)
- iMac Retina Display
- MacBook Air Display